Zalecenia do druku:
* Połówki Księżyca drukować z jakiegoś jasnego, najlepiej matowego, materiału (ale nie białego). Testowane na PLA Basic, PLA Matte i PETG HF.
* Patyczek drukować z czegoś nie kruchego, czyli raczej zwykłe PLA Basic a unikać PLA Matte. 

Plik przygotowany był programem BambuStudio pod drukarkę BambuLab P1S, z głowicą 0.4 mm. Elementy są na dwóch płytach, żeby można było drukować z różnych filamentów bez konieczności użycia AMS. Zastosowanie najcieńszych warstw mocno spowalnia wydruk, ale też bardzo poprawia odwzorowanie okolic biegunów.

Montaż:
Na patyczek nałożyć południową połówkę Księżyca (tę z dziurą na przestrzał) od strony końca z wgłębieniem. Jeśli jest za ciasno, to spróbować obrócić połówkę – patyczek jest ośmiokątny, więc warto próbować obrotów o 45°. Jeśli jest za luźno, to można nakładać połówki Księżyca od drugiej strony – tam jest większa chropowatość. Pierwszą połówkę wsunąć tak, żeby od płaskiej strony wystawało 15-20 mm patyczka. Obrócić tak, żeby na równiku widać było przecięte kratery (najłatwiej wybrać kratery Hertzsprung i Korolev) i dopasować północną połówkę, wcisnąć ok. 10 mm a na koniec docisnąć obie połówki do siebie. Chropowatości patyczka powinny wystarczyć do utrzymania części na miejscu.
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